**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest na **„****Zakup dwóch samochodów osobowych 8+1 do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców filii w Witowie i w Rożdżałach Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przystosowanych do przewozu po 1 osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.**

Niniejsze postępowanie będzie dofinansowane ze środków PFRON w ramach projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

1) Wymagania dotyczące pojazdów:

Samochody fabrycznie nowe wyprodukowane w 2018 r. przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych spełniający następujące parametry i posiadający następujące wyposażenie:

* Kolor metalizowany z wyłączeniem koloru białego i czarnego
* Tapicerka koloru ciemnego
* Deska rozdzielcza czarna z chromowanymi wykończeniami
* ilość miejsc: fotele dla 9 osób z możliwością szybkiego demontażu
* siedzenie pasażera obok kierowcy- dwuosobowe
* pojemność silnika min. 1500 cm3 - max. 2000 cm3
* moc min. 120 KM- max. 150 KM
* rodzaj silnika: diesel
* boczne elementy tylnego zderzaka w kolorze nadwozia
* boczne listwy ochronne w kolorze nadwozia
* dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył, regulowany
* drzwi przesuwane po prawej stronie, z otwieraną szybą
* lusterka boczne w kolorze nadwozia
* osłona bagażnika
* panel boczny nadwozia z otwieraną szybą, lewa i prawa strona
* podwójny układ klimatyzacji, przód/tył
* przednie światła LED
* tylne słupki D i obudowa lamp w kolorze nadwozia
* tylny zderzak, całkowicie w kolorze nadwozia
* ultradźwiękowe czujniki parkowania z tyłu
* zderzak przedni w kolorze nadwozia
* drzwi tylne przeszklone, otwierane pod kątem 180 stopni
* elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne (podgrzewane)
* stałe okno boczne w tylnej części przestrzeni ładunkowej
* wycieraczka tylnej szyby wraz z ogrzewaniem
* ogrzewanie tylnej szyby
* 3-miejscowa kanapa w drugim rzędzie, wyjmowana
* 3-miejscowa kanapa w trzecim rzędzie, wyjmowana składana
* elektryczne sterowanie szyby boczne przednie
* regulowany fotel kierowcy (6 kierunków przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, regulacja podparcia lędźwiowego, podłokietnik)
* wewnętrzne plastikowe panele boczne, do połowy wysokości wnętrza
* język komunikatorów – Polski
* nawigacja – nawi50 2.0
* sterowanie radiem na kole kierowcy
* centralny zamek bez deadlocka
* elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) z systemem kontroli trakcji
* hamulce tarczowe przednie i tylne z ABS
* kluczyk dwuklawiszowy do centralnego zamka
* przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
* system monitorowania ciśnienia w oponach
* tempomat
* kołpaki ozdobne tarcz kół
* pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem
* koła stalowe 16”
* opony letnie i zimowe
* pokrowce nieprzemakalne na siedzenia (drugi i trzeci rząd)
* oświetlenie sufitowe , co najmniej dwupunktowe
* wersja silnika min. Euro 6
* skrzynia biegów manualna, 5-biegowa lub 6-biegowa
* lusterko wsteczne wewnętrzne
* wszystkie szyby termoizolacyjne
* osłony nadkoli
* napęd na oś przednią lub tylną
* wspomaganie układu kierowniczego
* blokada koła kierownicy
* immobiliser
* schowek w desce rozdzielczej
* osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażerów podwójnego fotela
* gniazdo 12V w kabinie kierowcy i w przestrzeni bagażowej
* instalacja elektryczna 12 V
* światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
* światła przeciwmgielne tylne
* czujnik temperatury zewnętrznej (wskaźnik na desce rozdzielczej)
* zbiornik paliwa min. 70 L
* izolacja dźwiękowo – termiczna przedziału pasażerskiego
* podłoga wyłożona mata gumową
* młotki bezpieczeństwa na ścianach bocznych
* zabezpieczenie drzwi przesuwanych
* uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach wejściowych
* głośniki (minimum 4 sztuki)
* pasy bezpieczeństwa trzypunktowe
* dodatkowa gaśnica 2 kg
* logo DPS w Sieradzu
* obniżony stopień wejściowy
* trzecie światło hamowania
* autoalarm
* szybkościomierz ze skalą w kilometrach
* sygnał info. kierowcę o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa
* kierunkowskazy boczne
* regulacja zasięgu reflektorów
* apteczka
* tylne drzwi przeszklone
* tabliczki i dokumentacja w języku polskim
* Busy powinny posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE.

Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać:

* kartę pojazdu,
* aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe oraz aktualne świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności Unii Europejskiej,
* książkę gwarancyjną,
* książkę przeglądów serwisowych,
* instrukcję obsługi w języku polskim,
* dwa komplety kluczyków.
* samochody muszą być wyposażone w atestowane mocowania dla wózków inwalidzkich (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózek, biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich). Wózki montowane zamiennie z kanapą fabryczną ostatniego rzędu siedzeń
* wytrzymała podłoga ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą antypoślizgową – łatwa w utrzymaniu czystości – podłoga wymieniana w tylnej części, w miejscu mocowania wózka
* najazdy aluminiowe antypoślizgowe do wprowadzania wózków inwalidzkich
* oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe).

**2) Warunki dostawy:**

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt

i odpowiedzialność w terminie do 10 grudnia 2018 roku. Dostarczone pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

**2) Gwarancja.**

Na oferowane samochody Wykonawca udzieli gwarancji:

* minimum 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne
* minimum 2 lata gwarancji na powłokę lakierniczą
* minimum 7 lat gwarancji na perforację nadwozia
* Wykonawca podejmie działania serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji w ciągu 72 godzin od dostarczenia samochodu do serwisu. Zamawiający zastrzega sobie aby Wykonawca w formularzy ofertowym wskazał nazwa i adres serwisu, jako Stacji Obsługi realizującej gwarancję na obszarze województwa łódzkiego.

**4) Opis sposobu obliczania ceny.**

Oferent poda cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia. Ceną oferty będzie cena za całość zamówienia. Cena ma być wyrażona w PLN.

**5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

13.1 Kryteria oceny ofert:

1) cena \* – 60%,

2) okres gwarancji na perforację nadwozia\*\* – 40%.

\* – ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;

\*\* – ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

13.2 Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:

przy kryterium cena:

Cc = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie:

Cc – przyznane punkty w kryterium cena;

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;

Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

przy kryterium okres gwarancji na perforację nadwozia :

Og = [(Ob – Omin) / (Omax – Omin)] x 40 pkt, gdzie:

Og– przyznane punkty w kryterium okres gwarancji;

Ob – okres gwarancji badanej oferty;

Omin – minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 84 miesiące;

Omax – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 144 miesiące.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Minimalny okres gwarancji wynosi 84 miesiące, maksymalny 144 miesiące.